# Configurazione programmi di serraggio

I programmi di serraggio di MTRwrench 85 sono configurati e gestiti tramite Power Focus 6000 o Power Focus 8.

Per comunicare con Power Focus e ricevere i programmi di serraggio, MTRwrench 85 deve prima essere collegato a un MWR-KIT collegato a Power Focus.

Se durante le operazioni MTRwrench 85 esce dalla portata radio, la chiave continuerà a lavorare con l'ultimo programma di serraggio assegnato dal Power Focus e può memorizzare fino a 10000 risultati. Una volta che l'MTRwrench 85 rientra nel raggio d'azione della radio, il Power Focus recupera i risultati raccolti e comunica qualsiasi potenziale modifica applicata al programma di serraggio assegnato durante il periodo fuori portata.

Per ulteriori informazioni su come attivare e gestire la comunicazione tra i dispositivi, consultare le Istruzioni sul prodotto MWR-KIT.

Per ulteriori informazioni su come configurare i programmi di serraggio, consultare la Guida dell'utente a Power Focus 6000 o la Guida dell'utente aPower Focus 8 a seconda del controller in uso.