# Konfigurácia programov uťahovania

Programy uťahovania kľúča MTRwrench 85 sa konfigurujú a spravujú prostredníctvom Power Focus 6000 alebo Power Focus 8.

Aby bolo možné komunikovať so zariadením Power Focus a prijímať programy uťahovania, musí byť kľúč MTRwrench 85 najprv prepojený so súpravou MWR-KIT pripojenou k zariadeniu Power Focus.

k sa počas prevádzky kľúč MTRwrench 85 dostane mimo rádiového dosahu, kľúč bude pokračovať v práci s posledným programom uťahovania, ktorý mu priradil Power Focus, a môže uložiť až 10 000 výsledkov. Keď sa kľúč MTRwrench 85 vráti do rádiového dosahu, zariadenie Power Focus načíta zozbierané výsledky a oznámi všetky prípadné zmeny, ktoré boli vykonané v pridelenom uťahovacom programe počas obdobia mimo dosahu.

Ďalšie informácie o tom, ako spustiť a riadiť komunikáciu medzi zariadeniami nájdete v časti Produktové pokyny pre súpravu MWR-KIT.

Ďalšie informácie o konfigurácii uťahovacích programov nájdete v časti Príručka používateľa Power Focus 6000 alebo Príručka používateľa Power Focus 8 podľa používaného ovládača.