# Spustenie uťahovacích operácií

1. Pripojte kľúč MTRwrench 85 k Power Focus 6000/Power Focus 8 cez MWR-KIT.

2. V Power Focus nakonfigurujte program uťahovania a priraďte úlohu kľúču MTRwrench 85.

   Keď kľúč MTRwrench 85 prijme úlohu a je pripravený na použitie, rozsvieti sa LED indikátor vykonanej úlohy na HMI.

3. Na kľúč pripojte požadovaný nástroj pre koncovú montáž a vykonajte uťahovanie.
   LED indikátor vykonanej úlohy sa zapne , keď uťahovanie prebieha.

4. Keď kľúč MTRwrench 85 dosiahne bod zacvaknutia, uvoľnite ho.

Kľúč MTRwrench 85 dokáže uložiť až 10 000 výsledkov. Ak sa kľúč vypne alebo ak sa dostane mimo rádiového dosahu, výsledky sa dajú načítať pomocou funkcie Power Focus, keď sa kľúč MTRwrench 85 opäť zapne alebo keď sa vráti do rádiového dosahu.

Relevantné informácie

- LED indikátory uťahovacích operácií