# Светодиодные индикаторы коррекции нуля

Светодиодные индикаторы MTRwrench 85 показывают оператору, когда требуется коррекция нуля, и сообщают о ходе, завершении и возможных ошибках процесса обнуления:

Светодиодные индикаторы | Значение | Примечание
--- | --- | ---
Светодиоды хода выполнения мигают белым цветом |  | Требуется коррекции нуля. | Поместите ключ в подставку.
Светодиодные индикаторы хода выполнения последовательно включаются и выключаются. |  | Выполняется коррекции нуля. Идет обновление микропрограммы | Не двигайте ключ. Ключ не должен быть под нагрузкой.
Светодиоды хода выполнения выключены. |  | Коррекция нуля успешно завершена. | –
Светодиоды хода выполнения мигают белым цветом + Светодиод ошибки/предупреждения мигает красным цветом | + | Из-за перемещения ключа или приложения нагрузки к датчику не удалось выполнить коррекцию нуля. | Снимите ключ и снова поместите его на подставку, чтобы начать новую коррекцию нуля.
Светодиоды хода выполнения горят ровным красным цветом + Светодиод ошибки/предупреждения мигает красным цветом | + | Из-за перемещения ключа или приложения нагрузки к датчику во второй раз не удалось выполнить коррекцию нуля. | Снимите ключ и снова поместите его на подставку, чтобы начать новую коррекцию нуля.

Требуемая информация

- Выполнение коррекции нуля