# Exécuter les opérations de serrage

1. Connecter la MTRwrench 85 au Power Focus 6000/Power Focus 8 via MWR-KIT.

2. Sur le Power Focus, configurer un programme de serrage et affecter la tâche à la MTRwrench 85.

   Lorsque la MTRwrench 85 reçoit la tâche et que la clé est prête à être utilisée, la LED Tâche prête sur l'IHM s'allume .

3. Fixer l'embout requis à la clé et effectuer le serrage.
   La LED Tâche prête s'éteint lorsque le serrage est en cours.

4. Dès que la MTRwrench 85 atteint le point de clic, relâcher la clé.

La MTRwrench 85 peut enregistrer jusqu'à 10 000 résultats. Si la clé est éteinte ou si elle se trouve hors de portée radio, les résultats peuvent être récupérés par le Power Focus lorsque la MTRwrench 85 est à nouveau allumée ou lorsqu'elle se trouve à nouveau à portée radio.

Informations pertinentes

- Voyants LED des opérations de serrage