# Indicador LED de tarea lista

La MTRwrench 85 está equipada con un indicador LED que notifica al operador cuando un programa de apriete asignado por Power Focus 6000/Power Focus 8 se ha enviado correctamente a la MTRwrench 85.

El LED de tarea lista se comporta de la siguiente manera:

Estado de la llave | Comportamiento del LED | Significado
--- | --- | ---
Llave inactiva | Desactivado |  | El programa de apriete no está disponible.
Llave inactiva | Azul fijo |  | Programa de apriete recibido. Llave lista para funcionar.
Llave activa. | Desactivado |  | Operación de apriete en curso.

Información relevante

- Configurar programas de apriete
- Ejecutar operaciones de apriete