# Configurer les programmes de serrage

Les programmes de serrage de la MTRwrench 85 sont configurés et gérés via Power Focus 6000 ou via Power Focus 8.

Pour communiquer avec le Power Focus et recevoir les programmes de serrage, la MTRwrench 85 doit d'abord être reliée à un MWR-KIT connecté au Power Focus.

Si, pendant le fonctionnement, la clé MTRwrench 85 est hors de portée radio, la clé continuera à fonctionner avec le dernier programme de serrage affecté par le Power Focus et peut mémoriser jusqu'à 10 000 résultats. Une fois que la clé MTRwrench 85 est de nouveau à portée radio, le Power Focus récupère les résultats collectés et communique tout changement potentiel appliqué au programme de serrage affecté pendant la période hors portée.

Pour savoir comment activer et gérer la communication entre les appareils, se référer à la Notice d'utilisation du produit MWR-KIT.

Pour plus d'informations sur la manière de configurer les programmes de serrage, se reporter au Guide d’utilisation de Power Focus 6000 ou au Guide d’utilisation de Power Focus 8 en fonction du contrôleur utilisé.