# Lysdiod för batterinivå

MTRwrench 85 är utrustad med en lysdiod som talar om för operatören om batterinivån sjunker under vissa tröskelvärden.

Lysdioden för batterinivå beter sig på följande sätt:

Lysdiodens beteende | Batteriladdningsnivå | Anmärkning
--- | --- | ---
Av |  | 11 % / 15 % / 35 %–100 % | Batterinivån är lämplig för drift. Den nedre gränsen för intervallet beror på konfigurationen ”Låg batterinivå [%]” via MWR-KIT.
Blinkar rött |  | 11 %–14/28 % | Låg batterinivå. Den högre gränsen för intervallet beror på konfigurationen ”Låg batterinivå [%]” via MWR-KIT (inaktiverad som standard: i detta fall blinkar den aldrig)
Fast rött sken |  | 0 %–10 % | Batteriet är urladdat.