# Voyants LED des opérations de serrage

Pendant les opérations de serrage, les voyants LED de la MTRwrench 85 indiquent visuellement à l'opérateur la progression et le résultat de l'opération de serrage en cours :

Étape de l'opération | Comportement des voyants LED | Signification
--- | --- | ---
Programme de serrage envoyé à la clé | LED Tâche prête fixe |  | La clé a reçu le programme de serrage
Serrage en cours | 1re LED de progression clignote en blanc |  | 10-25 % du couple atteint ou Desserrage détecté
Serrage en cours | 2e LED de progression fixe en blanc |  | 25 % du couple de serrage atteint
Serrage en cours | 1re LED de progression fixe en blanc 2e LED de progression clignote en blanc |  | 40% du couple de serrage atteint
Serrage en cours | 1re LED de progression fixe en blanc 2e LED de progression fixe en blanc |  | 55% du couple de serrage atteint
Serrage en cours | 1re LED de progression fixe en blanc 2re LED de progression fixe en blanc 3e LED de progression clignote en blanc |  | 70% du couple de serrage atteint
Serrage en cours | 1re LED de progression fixe en blanc 2e LED de progression fixe en blanc 3e LED de progression fixe en blanc |  | 85% du couple de serrage atteint
Serrage terminé avec succès | Toutes les LED de progression s’arrêtent de clignoter |  | 100% du couple de serrage atteint
Résultat du serrage | Toutes les LED de progression sont fixes en vert + LED de projection fixe en vert | + | Résultat OK
Résultat du serrage | Toutes les LED de progression clignotent en rouge + LED de projection fixe en rouge | + | Résultat Non OK Causes possibles selon la stratégie de serrage : Couple maxi. dépassé. Angle maxi. dépassé. Délai dépassé. Desserrage accidentel. Mauvais emplacement. Resserrage. Serrage rapide. Chute du couple.

Informations pertinentes

- Voyants LED d'erreur/avertissement