# Voyants LED de réglage du zéro

Les voyants LED de la MTRwrench 85 affichent à l'opérateur la nécessité d'un réglage du zéro et communiquent la progression, l'achèvement et les erreurs éventuelles du processus de mise à zéro :

Voyants LED | Signification | Remarque
--- | --- | ---
Les LED de progression clignotent toutes en blanc |  | Réglage du zéro requis. | Placer la clé dans la base.
Les LED de progression s'allument et s'éteignent en séquence alternativement. |  | Réglage du zéro en cours. Mise à jour du firmware en cours | Ne pas déplacer la clé. Ne pas appliquer de charge sur la clé.
LED de progression éteintes. |  | Réglage du zéro effectué avec succès. | -
Les LED de progression clignotent en blanc + La LED d'erreur/avertissement clignote en rouge | + | Échec du réglage du zéro en raison du déplacement de la clé ou de l'application d'une charge sur le capteur. | Retirer la clé et la placer à nouveau dans la base pour commencer un nouveau réglage du zéro.
Les LED de progression sont en rouge fixe + La LED d'erreur/avertissement clignote en rouge | + | Échec du réglage du zéro en raison du déplacement de la clé ou de l'application d'une charge sur le capteur une deuxième fois lors du réglage du zéro. | Retirer la clé et la placer à nouveau dans la base pour commencer un nouveau réglage du zéro.

Informations pertinentes

- Effectuer un réglage du zéro