# Provádění utahování

1. Připojte klíč MTRwrench 85 ke controlleru Power Focus 6000/Power Focus 8 prostřednictvím MWR-KIT.

2. V Power Focus nakonfigurujte programy utahování a přidělte klíči MTRwrench 85 úkol.

   Když klíč MTRwrench 85 přijme úkol a je připravený k použití, LED kontrolka Úkol připraven na HMI se rozsvítí .

3. Na klíč nasaďte požadovaný koncový připojovací nástroj a proveďte utahování.
   LED kontrolka Úkol připraven zhasne, když utahování probíhá.

4. Jakmile MTRwrench 85 dosáhne bodu zacvaknutí, klíč uvolněte.

MTRwrench 85 může uložit až 10 000 výsledků. Pokud je klíč vypnutý nebo se dostane mimo dosah rádia, výsledky lze získat pomocí Power Focus, jakmile je klíč MTRwrench 85 opět zapnutý, nebo když je zpět v dosahu rádia.

Relevantní informace

- LED kontrolky utahování