# Strategia kontroli momentu obrotowego

Strategia kontroli momentu obrotowego pomaga operatorowi osiągnąć pożądany docelowy moment obrotowy bez konieczności odczytywania kąta.

Główne parametry definiujące tę strategię są następujące:

Parametr | Opis
--- | ---
Ograniczony moment siły* | Wartość docelowego momentu obrotowego.
Początek programu dokręcania | Wartość momentu obrotowego, od której rozpoczyna się dokręcanie. Wartość momentu obrotowego musi być większa lub równa minimalnej wartości momentu obrotowego klucza MTRwrench 85.
Minimalny moment obrotowy | Dolna wartość graniczna momentu obrotowego.
Maksymalny moment | Górna wartość graniczna momentu obrotowego.

Parametry oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Moment obrotowy a kąt

A | Change screw [Zmiana śruby] | E | Minimalny moment obrotowy
B | Maksymalny moment | F | Moment wyzwalający
C | Końcowy moment obrotowy | G | Początek programu dokręcania
D | Ograniczony moment siły |  |

Wynik jest OK, jeśli ograniczony moment siły znajduje się w zakresie górnego i dolnego limitu momentu zdefiniowanego dla wybranego programu dokręcania.

Więcej informacji na temat konfigurowania programów dokręcania można znaleźć w Instrukcji obsługi sterownika Power Focus 6000 lub Instrukcji obsługi sterownika Power Focus 8 w zależności od używanego sterownika.

Ważne informacje

- Wskaźniki LED operacji dokręcania