# Indicador LED de nivel de batería

La MTRwrench 85 está equipada con un indicador LED que avisa al operador si el nivel de batería queda por debajo de ciertos umbrales.

El LED de nivel de batería se comporta de la siguiente manera:

Comportamiento del LED | Nivel de carga de la batería | Nota
--- | --- | ---
Desactivado |  | 11 % / 15 % / 35 % - 100 % | Nivel de batería apto para operaciones. El límite inferior del rango depende de la configuración «Batería baja [%]» a través de MWR-KIT.
Rojo parpadeante |  | 11 % - 14/28 % | Nivel de batería bajo. El límite superior del rango depende de la configuración de «Batería baja [%]» mediante MWR-KIT (desactivado por defecto: en este caso, nunca parpadea).
Rojo fijo |  | 0 % - 10 % | Batería agotada.