# Estrategia de control de par

La estrategia de control de par ayuda al operador a alcanzar el par objetivo deseado, sin necesidad de leer el ángulo

Los principales parámetros que definen esta estrategia son las siguientes:

Parámetro | Descripción
--- | ---
Par de apriete de clic* | Valor de par objetivo.
Inicio del programa de apriete | Valor de par a partir del cual se inicia la operación del apriete. Debe ser ≥ al valor de par mín. de MTRwrench 85.
Par mínimo | Valor límite de par inferior.
Par máximo | Valor límite de par superior.

Los parámetros con un asterisco son obligatorios.

Par comparado con ángulo

A | Cambiar tornillo | E | Par mínimo
B | Par máximo | F | Par del gatillo
C | Par final | G | Inicio del programa de apriete
D | Par de apriete de «clic» |  |

Un resultado es correcto si el par de clic se encuentra dentro de los límites del par superior e inferior definidos para el programa de apriete seleccionado.

Para obtener más información sobre cómo configurar los programas de apriete, consulte la Guía de usuario de Power Focus 6000 o la Guía de usuario de Power Focus 8 según el controlador utilizado.

Información relevante

- Indicadores LED de operaciones de apriete