# Manipular la llave

Manipulación correcta:

- Apriete mediante movimientos uniformes.

- Sujete la MTRwrench 85 por el centro de la empuñadura al realizar el apriete.

- Aplique fuerza solo en la dirección de apriete.

- La fuerza aplicada a la llave debe ser con una sola mano, uniforme y paralela, y continuar hasta que la herramienta hace clic.

- Mantenga una velocidad de apriete que le permita detener el apriete inmediatamente en cuanto la MTRwrench 85 haga clic.

Manipulación incorrecta:

- No aplique fuerza en la llave después del desbloqueo automático (clic).

- No aplique fuerza en la llave en ninguna dirección distinta a la de apriete.

- No toque el cuerpo de la MTRwrench 85 durante las operaciones de apriete. ¡Si coloca el pulgar en el tubo alterará el valor de clic!

- No sujete la caja de la batería de la MTRwrench 85 durante las operaciones de apriete.