# LED インジケーターの概要

MTRwrench 85 HMI には、レンチのさまざまなステータスを示す 4 つの LED インジケーターと、作業の進行状況と結果を伝える 3 つの LED インジケーターのセットが装備されています。

追加のフロント プロジェクション LED を使用すると、オペレーターが HMI 全体を見ることができない状況でも、締め付け操作の結果を知ることができます。

位置 | 名称 | メイン表示
--- | --- | ---
A | 進捗状況 LED | 締め付け作業の進捗状況と結果。 ゼロ調整の進捗状況と結果。 トランスデューサが過負荷状態です。 ファームウェアのアップグレード クレードルで充電中のバッテリー充電レベル
B | ジョブ準備完了 LED | 締め付けプログラムがレンチに正常に送信されました。
C | フロントプロジェクション LED | 締め付け操作の結果。
D | バッテリーレベル LED | バッテリー残量が少なくなっています。 バッテリーが空です。
E | 無線通信 LED | ワイヤレス通信のステータス
F | エラー/警告 LED | トランスデューサが過負荷状態です。 ゼロ調整エラー。 校正が必要 (期限切れ、最大締め付けの最大回数に達しています)

本セクション内

- バッテリーレベル LED インジケーター
- 無線通信 LED インジケーター
- ジョブ準備完了 LED インジケーター
- ゼロ調整 LED インジケーター
- 充電 LED インジケーター
- 締め付け作業用 LED インジケーター
- エラーと警告の LED インジケーター