# バッテリーレベル LED インジケーター

MTRwrench 85 には、バッテリー残量が特定のしきい値を下回った場合、オペレーターに通知する LED インジケーターが装備されています。

バッテリーレベル LED は次のように動作します。

LED 表示 | バッテリー充電レベル | 注意
--- | --- | ---
オフ |  | 11% / 15% / 35% - 100% | 操作に適したバッテリーレベル。 範囲の下限は、MWR-KIT で構成した「バッテリー残量低 [%]」によって異なります。
赤で点滅 |  | 11% - 14/28% | バッテリー残量が少なくなっています。 範囲の上限は、MWR-KIT で構成した「バッテリー残量低 [%]」によって異なります (デフォルトでは無効: 無効になっている場合は点滅しません)。
赤色点灯 |  | 0% - 10% | バッテリーは空。