# Spia a LED del livello batteria

L'MTRwrench 85 è dotato di un indicatore LED che segnala all'operatore se il livello della batteria scende al di sotto di determinate soglie.

Il LED livello batteria si comporta come segue:

Comportamento dei LED | Livello di carica della batteria | Osservazione
--- | --- | ---
OFF |  | 11% / 15% / 35% - 100% | Livello batteria adatto alle operazioni. Il limite inferiore dell'intervallo dipende dalla configurazione "Batteria scarica [%]" tramite MWR-KIT.
Rosso lampeggiante |  | 11% - 14/28% | Livello batteria basso. Il limite superiore dell'intervallo dipende dalla configurazione "Batteria scarica [%]" tramite MWR-KIT (disattivato per impostazione predefinita: in questo caso non lampeggia mai).
Rosso fisso |  | 0% - 10% | Batteria scarica.