# Stratégie de contrôle du couple

La stratégie de contrôle du couple aide l'opérateur à atteindre le couple cible souhaité, sans aucune lecture d'angle.

Les principaux paramètres qui définissent cette stratégie sont les suivants :

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de serrage* | Valeur couple cible.
Démarrage du programme de serrage | Valeur de couple à partir de laquelle l'opération de serrage commence. Doit être ≥ valeur Couple mini. de la MTRwrench 85.
Couple minimum | Valeur limite inférieure du couple.
Couple maximum | Valeur limite supérieure du couple.

Les paramètres marqués d'un astérisque sont obligatoires.

Couple contre angle

A | Changement de vis | E | Couple minimum
B | Couple maximum | F | Couple de déclenchement
C | Couple final | G | Démarrage du programme de serrage
D | Couple de serrage |  |

Le résultat est OK si le couple de serrage se situe dans les limites supérieure et inférieure définies pour le programme de serrage sélectionné.

Pour plus d'informations sur la manière de configurer les programmes de serrage, se reporter au Guide d’utilisation de Power Focus 6000 ou au Guide d’utilisation de Power Focus 8 en fonction du contrôleur utilisé.

Informations pertinentes

- Voyants LED des opérations de serrage