# Стратегия контроля крутящего момента/контроля угла

Стратегия контроля крутящего момента/мониторинга угла помогает оператору достичь желаемого крутящего момента, при этом контролируя угол.

Основные параметры, определяющие эту стратегию:

Параметр | Описание
--- | ---
Запуск программы затяжки | Значение крутящего момента, с которого начинается операция затяжки. Должно быть ≥ Min torque (Мин. значение момента) MTRwrench 85.
Минимальный крутящий момент | Нижний предел крутящего момента.
Максимальный крутящий момент | Верхний предел крутящего момента.
Соотношение щелчка и крутящего момента* | Целевое значение крутящего момента.
Момент затяжки курка | Значение крутящего момента, с которого начинается измерение угла.
Минимальный угол* | Нижний предел угла.
Максимальный угол* | Верхний предел угла.

Параметры, отмеченные звездочкой, являются обязательными.

Зависимость крутящего момента от угла

A | Замена винта | G | Запуск программы затяжки
B | Максимальный крутящий момент | H | Начало измерения угла (при моменте затяжки курка)
C | Финальный момент | I | Минимальный угол
D | Динамометрический щелчкового типа | J | Угол в точке щелчка
E | Минимальный крутящий момент | K | Максимальный угол
F | Момент затяжки курка |  |

Результат в удовлетворительный, если:

- соотношение щелчка и крутящего момента находится между верхним и нижним пределом крутящего момента, которые заданы для выбранной программы затяжки,

и

- угол в точке щелчка находится между верхним и нижним пределом угла, которые заданы для выбранной программы затяжки.

Для получения дополнительной информации об конфигурировании программ затяжки см. Руководство пользователя Power Focus 6000 или Руководство пользователя Power Focus 8, в зависимости от используемого контроллера.