# Drehmomentsteuerung / Winkelüberwachungsstrategie

Die Drehmomentsteuerung/Winkelüberwachungsstrategie hilft dem Bediener, das gewünschte Solldrehmoment bei Winkelüberwachung zu erreichen.

Die Hauptparameter, die diese Strategie definieren, lauten wie folgt:

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Verschraubungsprogrammstart | Drehmomentwert, ab dem der Verschraubungsvorgang beginnt. Muss ≥ Mindestdrehmoment des MTRwrench 85 sein.
Mindestdrehmoment | Unterer Drehmomentgrenzwert.
Maximales Drehmoment | Oberer Drehmomentgrenzwert.
Klick-Drehmoment* | Solldrehmomentwert.
Startdrehmoment | Drehmomentwert, ab dem die Winkelmessung beginnt.
Mindestwinkel* | Unterer Winkelgrenzwert.
Höchstwinkel* | Oberer Winkelgrenzwert.

Mit einem Stern markierte Parameter sind Pflichtfelder.

Gegenüberstellung Drehmoment / Winkel

A | Schraubenwechsel | G | Verschraubungsprogrammstart
B | Höchstdrehmoment | H | Winkelmessungsstart (bei Startdrehmoment)
C | Enddrehmoment | I | Mindestwinkel
D | Klick-Drehmoment | J | Winkel bei Klickpunkt
E | Mindestdrehmoment | K | Höchstwinkel
F | Startdrehmoment |  |

Ein Ergebnis gilt als IO, wenn:

- das Klick-Drehmoment innerhalb der für das ausgewählte Verschraubungsprogramm definierten oberen und unteren Grenzwerte liegt.

und

- der Winkel am Klickpunkt innerhalb der für das ausgewählte Verschraubungsprogramm definierten oberen und unteren Grenzwerte liegt.

Weitere Informationen zur Konfigurierung des Verschraubungsprogramms finden Sie im Power Focus 6000 Benutzerhandbuch oder im Power Focus 8 Benutzerhandbuch gemäß verwendeter Steuerung.