# 제품 데이터

작동 토크 측정 범위 | 17 [N·m] - 85 [N·m] / 12.5 [lb·ft] - 62.7 [lb·ft]
드라이브 | 9 x12 mm
전체 길이 | 212 mm
무게 | 496 g
작동 토크 범위 | 용량의 20% ~ 100%
기계적 클릭 반복성 | ± 3%
토크 측정 정확도 | ± 3%
오버로드 용량: | 공칭 용량의 150 %
최대 각도 속도 | 250 °/초
각도 측정 정확도 | ± 3.6 ° / 360 ° (초당 6 °에서)
토크 측정의 온도 안정성 | +10 °C~ +40 °C (10 °F~ 104 °F)
조임 결과 저장 용량 | 최대 10000
전원 공급 장치 | 충전식 NiMH AA 배터리 1900mAh 1.2V
무선 거리 | 최대 20 m 이 거리는 다음과 같은 다양한 요인에 영향을 받습니다. 안테나 특성: MTR KIT 안테나 배치가 범위에 영향을 줄 수 있습니다. 환경 조건: 날씨, 지형, 장애물, 금속 부품은 신호 강도 및 범위에 영향을 줄 수 있습니다. 간섭: 다른 전자 장치 및 신호가 간섭을 일으켜 유효 범위가 줄어들 수 있습니다.