# Светодиодные индикаторы ошибок и предупреждений

Светодиодный индикатор ошибки/предупреждения MTRwrench 85 вместе со светодиодами хода выполнения показывает оператору обнаруженные ошибки или повреждения.

Светодиодные индикаторы | Диагностика | Корректирующие воздействия
--- | --- | ---
Светодиод предупреждения мигает красным цветом |  | Незначительная перегрузка датчика (от 120 до 150% от номинального крутящего момента) | Поместите ключ на подставку, чтобы выполнить коррекцию нуля.
Все светодиоды хода выполнения мигают красным цветом + Светодиод предупреждения горит ровным красным цветом | + | Ключ заблокирован из-за большой перегрузки датчика (>150% от номинального крутящего момента) | Прекратите выполнение операций затяжки и обратитесь в службу поддержки клиентов Atlas Copco.
Светодиоды хода выполнения мигают белым цветом + Светодиод предупреждения мигает красным цветом | + | Из-за перемещения ключа или приложения нагрузки к датчику не удалось выполнить коррекцию нуля. | Снимите ключ и снова поместите его на подставку, чтобы начать новую коррекцию нуля.
Светодиоды хода выполнения горят ровным красным цветом + Светодиод предупреждения мигает красным цветом | + | Из-за перемещения ключа или приложения нагрузки к датчику во второй раз не удалось выполнить коррекцию нуля. | Снимите ключ и снова поместите его на подставку, чтобы начать новую коррекцию нуля.
Светодиоды хода выполнения выключены + Светодиод предупреждения мигает красным цветом | + | Требуется калибровка или механическое обслуживание. | Отправьте ключ на обслуживание

Требуемая информация

- Выполнение коррекции нуля