# Configurar programas de apriete

Los programas de apriete de la MTRwrench 85 se configuran y gestionan mediante Power Focus 6000 o Power Focus 8.

Para comunicarse con Power Focus y recibir programas de apriete, la MTRwrench 85 debe conectarse primero a un MWR-KIT conectado al Power Focus.

Si durante el funcionamiento, la MTRwrench 85 queda fuera del alcance de radio, la llave seguirá funcionando con el último programa de apriete asignado por Power Focus y podrá almacenar hasta 10 000 resultados. Una vez que la MTRwrench 85 vuelve a estar dentro del alcance de radio, el Power Focus recupera los resultados recopilados y comunica cualquier posible cambio aplicado al programa de apriete asignado durante el período fuera de alcance.

Para obtener más información sobre cómo activar y gestionar la conexión entre los dispositivos, consulte las instrucciones del producto MWR-KIT.

Para obtener más información sobre cómo configurar los programas de apriete, consulte la Guía de usuario de Power Focus 6000 o la Guía de usuario de Power Focus 8 según el controlador utilizado.