# トルク制御/角度モニター戦略

トルク制御/角度モニター戦略は、オペレーターが角度を監視しながら目的のトルクを達成するのに役立ちます。

この戦略を定義する主なパラメーターは次のとおりです:

パラメーター | 説明
--- | ---
締め付けプログラム開始 | 締め付け操作を開始するトルク値。 MTRwrench 85 の最小トルク値以上である必要があります。
最小トルク | トルク下限値。
最大トルク | トルク上限値。
クリックトルク* | トルク目標値。
トリガートルク | 角度測定を開始するトルク値。
最小角度* | 角度下限値
最大角度* | 角度上限値

アスタリスクの付いたパラメーターは必須です。

トルク 対 角度

A | ねじの交換 | G | 締め付けプログラム開始
B | 最大トルク | H | 角度測定開始 (トリガートルク時)
C | 最終トルク | I | 最小角度
D | クリックトルク | J | クリックポイントの角度
E | 最小トルク | K | 最大角度
F | トリガートルク |  |

次の場合、結果は OK です:

- クリックトルクが、選択した締め付けプログラムに定義されたトルク上限値とトルク下限値の範囲内の場合。

および

- クリックポイントの角度が、選択した締め付けプログラムに定義されている角度の上限値と下限値の範囲内にある場合。

締め付けプログラムの構成方法の詳細については、使用しているコントローラーに応じて Power Focus 6000 ユーザーガイドまたはPower Focus 8 ユーザーガイドを参照してください。