# Stratégia ovládania momentu / monitorovania uhla

Stratégia ovládania momentu / monitorovania uhla pomáha operátorovi dosiahnuť požadovaný cieľový moment bez snímania uhla.

Hlavné parametre, ktoré definujú túto stratégiu, sú nasledovné:

Parameter | Popis
--- | ---
Spustenie programu uťahovania | Hodnota momentu, pri ktorej sa uťahovanie spustí. Musí byť ≥ MTRwrench 85 hodnota Min. momentu.
Minimálny moment | Dolná hraničná hodnota momentu.
Maximálny moment | Horná hraničná hodnota momentu.
Moment kliknutia* | Cieľová hodnota momentu.
Spúšťač momentu | Hodnota momentu, pri ktorej sa spustí meranie uhla.
Minimálny uhol* | Dolná hraničná hodnota uhla.
Maximálny uhol* | Horná hraničná hodnota uhla.

Parametre s hviezdičkou sú povinné.

Moment vs. uhol

A | Výmena skrutky | G | Spustenie programu uťahovania
B | Maximálny moment | H | Začína meranie uhla (pri spúšťači momentu)
C | Záverečný moment | I | Minimálny uhol
D | Moment kliknutia | J | Uhol pri bode kliknutia
E | Minimálny moment | K | Maximálny uhol
F | Spúšťač momentu |  |

Výsledok je ok, ak:

- je hodnota momentu kliknutia v rámci hornej a dolnej hraničnej hodnoty momentu definovanej pre zvolený program uťahovania,

a

- je uhol v rámci hornej a dolnej hraničnej hodnoty momentu definovanej pre zvolený program uťahovania.

Ďalšie informácie o konfigurácii uťahovacích programov nájdete v časti Príručka používateľa Power Focus 6000 alebo Príručka používateľa Power Focus 8 podľa používaného ovládača.