# Konfiguration eines Verschraubungsprogramms

Die Verschraubungsprogramme des MTRwrench 85 werden über Power Focus 6000 oder Power Focus 8 konfiguriert und verwaltet.

Um mit Power Focus zu kommunizieren und Verschraubungsprogramme zu empfangen, muss der MTRwrench 85 zunächst mit einem MWR-KIT verknüpft werden, das an den Power Focus angeschlossen ist.

Wenn der MTRwrench 85 während des Betriebs die Funkreichweite verlässt, arbeitet der Schlüssel weiter mit dem letzten vom Power Focus zugewiesenen Verschraubungsprogramm und kann bis zu 10000 Ergebnisse speichern. Sobald der MTRwrench 85 sich wieder in Funkreichweite befindet, ruft der Power Focus die erfassten Ergebnisse ab und kommuniziert potenzielle während des Zeitraums außer Reichweite angewandte Änderunge an das zugewiesene Verschraubungsprogramm.

Weitere Informationen zum Aktivieren und Verwalten der Kommunikation zwischen den Geräten finden Sie in den MWR-KIT Produktanweisungen.

Weitere Informationen zur Konfigurierung des Verschraubungsprogramms finden Sie im Power Focus 6000 Benutzerhandbuch oder im Power Focus 8 Benutzerhandbuch gemäß verwendeter Steuerung.