# Datos de producto

Rango de medición del par en funcionamiento | 17 [N·m] - 85 [N·m] / 12.5 [lb·ft] - 62.7 [lb·ft]
Accionamiento | 9 x12 mm
Largo total | 212 mm
Peso | 496 g
Intervalo de par en funcionamiento | desde el 20% hasta el 100 % de la capacidad
Clic de repetibilidad mecánica | ± 3%
Precisión de la medición de par | ± 3%
Capacidad de sobrecarga: | El 150 % de la capacidad nominal
Velocidad angular máxima | 250 °/s
Precisión de medición de ángulo | ± 3,6 °/360 ° (a 6 ° por segundo)
Estabilidad de temperatura de la medición de par | De +10 °C a +40 °C (de 10 °F a 104 °F)
Capacidad de memoria de los resultados de apriete | 10000 (máximo)
Fuente de alimentación | Batería AA NiMH recargable de 1900 mAh 1,2 V
Ditancia de la radio | Hasta 20 m Esta distancia puede verse afectada por varios factores: Características de la antena: la ubicación de las antenas del MTR-KIT puede afectar el alcance. Condiciones medioambientales: el clima, el terreno, los obstáculos y las piezas metálicas pueden afectar a la intensidad y el alcance de la señal. Interferencias: otros dispositivos y señales electrónicos pueden provocar interferencias, reduciendo el alcance efectivo.