# Wskaźniki LED regulacja zera

Wskaźniki LED klucza MTRwrench 85 informują operatora, kiedy wymagana jest regulacja zera i informują o postępie, zakończeniu i ewentualnych błędach procesu zerowania:

Wskaźniki LED | Znaczenie | Uwagi
--- | --- | ---
Diody LED postępu migają na biało |  | Wymagana jest regulacja zera. | Umieścić klucz w podstawce.
Diody LED postępu na przemian włączają się i wyłączają. |  | Trwa zerowanie. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w toku | Nie poruszać kluczem. Nie przykładać żadnego obciążenia do klucza.
Diody LED postępu wyłączone. |  | Regulacja zera zakończona pomyślnie. | -
Diody LED postępu migają na biało + Dioda LED błędu/ostrzeżenia miga na czerwono | + | Regulacja zera nie powiodła się z powodu ruchu klucza lub obciążenia przyłożonego do przetwornika. | Wyjąć klucz i umieścić go ponownie w podstawce, aby rozpocząć nową regulację zera.
Diody LED postępu świecą ciągle na czerwono + dioda LED błędu/ostrzeżenia miga na czerwono | + | Regulacja zera nie powiodła się z powodu ruchu klucza lub obciążenia przyłożonego do przetwornika po raz drugi podczas regulacji zera. | Wyjąć klucz i umieścić go ponownie w podstawce, aby rozpocząć nową regulację zera.

Ważne informacje

- Przeprowadzanie regulacji zera