# Utilizzo della chiave

Gestione corretta:

- Stringere con movimenti regolari.

- Quando si esegue un serraggio, tenere la chiave MTRwrench 85 dal centro dell'impugnatura.

- Applicare la forza solo nella direzione di serraggio.

- La forza applicata alla chiave deve essere esercitata con una sola mano, uniforme, parallela e deve continuare fino allo scatto dell'utensile.

- Mantenere una velocità di serraggio che consenta di arrestare immediatamente il serraggio non appena la chiave MTRwrench 85 scatta.

Utilizzo errato:

- Non applicare alcuna forza alla chiave dopo il rilascio automatico (scatto).

- Non applicare la forza sulla chiave in una direzione diversa da quella di serraggio.

- Non toccare il corpo di MTRwrench 85 durante le operazioni di serraggio. Posizionando il pollice sul tubo viene modificato il valore dello scatto.

- Non impugnare l'alloggiamento della batteria di MTRwrench 85 durante le operazioni di serraggio.