# Vykonanie nastavenia nuly

Nastavenie nuly sa vyžaduje v nasledujúcich situáciách:

- Po zapnutí kľúča MTRwrench 85.

- Po menšom preťažení snímača.

Ak chcete vykonať nastavenie nuly, postupujte nasledovne:

1. Umiestnite kľúč MTRwrench 85 do kolísky.

   Uvoľnite kľúč a nedotýkajte sa ho, kým nebude nastavenie nuly dokončené.

2. Počas nastavovania nuly sa LED indikátory progresu postupne zapínajú a vypínajú, ako je to znázornené na obrázku nižšie:

   A | Pohľad zhora na kľúč v kolíske. | B | Znázornenie prejavu LED indikátorov progresu počas nastavenia nuly.

Ak je nastavenie nuly úspešné, LED indikátory progresu sa vypnú.

Relevantné informácie

- LED indikátory chýb a výstrah
- LED indikátory nastavenia nuly