# Светодиодные индикаторы операций затяжки

Во время затяжки светодиодные индикаторы MTRwrench 85 обеспечивают оператору визуальную обратную связь о ходе и результатах выполнения операции затяжки:

Стадия операции | Поведение светодиодных индикаторов | Значение
--- | --- | ---
Программа затяжки отправлена на ключ | Светодиод готовности к работе ровно горит |  | Ключ получил программу затяжки
Осуществляется затяжка | Светодиод 1 хода выполнения мигает белым цветом |  | Достигнуты 10-25% крутящего момента или обнаружено ослабление
Осуществляется затяжка | Светодиод 1 хода выполнения горит ровным белым цветом |  | Достигнуты 25% щелчка и крутящего момента
Осуществляется затяжка | Светодиод 1 хода выполнения горит ровным белым цветом Светодиод 2 хода выполнения мигает белым цветом |  | Достигнуты 40% щелчка и крутящего момента
Осуществляется затяжка | Светодиод 1 хода выполнения горит ровным белым цветом Светодиод 2 хода выполнения горит ровным белым цветом |  | Достигнуты 55% щелчка и крутящего момента
Осуществляется затяжка | Светодиод 1 хода выполнения горит ровным белым цветом Светодиод 2 хода выполнения горит ровным белым цветом Светодиод 3 хода выполнения мигает белым цветом |  | Достигнуты 70% щелчка и крутящего момента
Осуществляется затяжка | Светодиод 1 хода выполнения горит ровным белым цветом Светодиод 2 хода выполнения горит ровным белым цветом Светодиод 3 хода выполнения горит ровным белым цветом |  | Достигнуты 85% щелчка и крутящего момента
Затяжка успешно завершена | Все светодиоды хода выполнения выключены |  | Достигнуты 100% щелчка и крутящего момента
Результат затяжки | Все светодиоды хода выполнения горят ровным зеленым цветом + Светодиод проекции горит ровным зеленым цветом | + | Результат в норме
Результат затяжки | Все светодиоды хода выполнения мигают красным цветом + Светодиод проекции горит ровным красным цветом | + | Результат неудовлетворителен Возможные причины в соответствии со стратегией затяжки: Превышен макс. момент. Превышен макс. угол. Время вышло. Случайное ослабление. Неправильное место. Уже затянутый элемент. Быстрая затяжка. Снижение крутящего момента.

Требуемая информация

- Светодиодные индикаторы ошибок и предупреждений