# Configurando o programa de aperto

Os programas de aperto da MTRwrench 85 estão configurados e administrados através do Power Focus 6000 ou Power Focus 8.

Para comunicar-se com o Power Focus e receber programas de aperto, a MTRwrench 85 deve primeiro estar conectada a um KIT MWR conectado ao Power Focus.

Se durante as operações a MTRwrench 85 sair do alcance do rádio, a chave continuará trabalhando com o último programa de aperto atribuído pelo Power Focus e poderá armazenar até 10.000 resultados. Quando a MTRwrench 85 estiver novamente dentro do alcance de rádio, o Power Focus recupera os resultados coletados e comunica quaisquer alterações potenciais aplicadas ao programa de aperto atribuído durante o período fora do alcance.

Para informações sobre como ativar e administrar a conexão entre os dispositivos, consulte as Instruções do Produto KIT MWR.

Para mais informações sobre como configurar os programas de aperto, consulte o Guia do Usuário do Power Focus 6000 oo o Guia do Usuário do Power Focus 8, de acordo com o controlador em uso.