# 오류 및 경고 LED 표시등

MTRwrench 85 오류/경고 LED 표시등은 진행 상태 LED와 함께 감지된 오류 또는 손상을 작업자에게 보여줍니다.

LED 표시등 | 진단 | 수정 작업
--- | --- | ---
경고 LED가 빨간색으로 깜박임 |  | 트랜스듀서의 경미한 과부하 (정격 토크의 120%~150%) | 렌치를 거치대에 놓아 영점 조정을 수행합니다.
진행 상태 LED가 모두 빨간색으로 깜박임 + 경고 LED가 빨간색으로 계속 켜짐 | + | 트랜스듀서의 상당한 과부하로 렌치가 잠김 (정격 토크의 >150%) | 조임 작업을 중지하고 Atlas Copco 고객 서비스에 문의하십시오.
진행 상태 LED가 흰색으로 깜빡임 + 경고 LED가 빨간색으로 깜빡임 | + | 렌치 움직임 또는 트랜스듀서에 하중이 가해져 영점 조정이 실패함. | 렌치를 제거하고 다시 거치대에 놓아 새로운 영점 조정을 시작하십시오.
진행 상태 LED가 빨간색 계속 켜짐 + 경고 LED가 빨간색으로 깜빡임 | + | 영점 조정 중에 두 번째로 렌치가 움직이거나 트랜스듀서에 하중이 가해져 영점 조정이 실패함. | 렌치를 제거하고 다시 거치대에 놓아 새로운 영점 조정을 시작하십시오.
진행 상태 LED가 꺼짐 + 경고 LED가 빨간색으로 깜빡임 | + | 교정 또는 기계적 정비가 필요함. | 렌치를 서비스로 보냄

관련 정보

- 영점 조정 수행