# Údaje o produktu

Rozsah provozního měření momentu: | 17 [N·m] – 85 [N·m] / 12.5 [lb·ft] – 62.7 [lb·ft]
Pohon | 9 x12 mm
Celková délka | 212 mm
Hmotnost | 496 g
Provozní rozsah momentu | od 20% do 100 % kapacity
Opakovatelnost mechanického klikání | ±3%
Přesnost měření úhlu | ±3%
Kapacita přetížení | 150 % jmenovité kapacity
Maximální úhlová rychlost | 250 °/s
Přesnost měření úhlu | ± 3.6 ° / 360 ° (při 6 ° za sekundu)
Stabilita teploty měření momentu | +10 °C až +40 °C (10 °F až 104 °F)
Kapacita paměti výsledků utahování | 10000 (maximum)
Napájení | Dobíjecí baterie NiMH AA, 1900 mAh, 1,2 V
Vzdálenost rádiového dosahu | Do 20 m Tato vzdálenost může být ovlivněna různými faktory: Vlastnosti antény: dosah může ovlivnit umístění antén MTR-KIT. Podmínky prostředí: sílu a dosah signálu může ovlivnit počasí, terén, překážky, kovové díly. Rušení: jiná elektronická zařízení a signály mohou způsobit rušení a snížit tak účinný dosah.