# Drehmomentsteuerungsstrategie

Die Drehmomentsteuerungsstrategie hilft dem Bediener, das gewünschte Solldrehmoment ohne jegliche Winkelmessung zu erreichen.

Die Hauptparameter, die diese Strategie definieren, lauten wie folgt:

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Klick-Drehmoment* | Solldrehmomentwert.
Verschraubungsprogrammstart | Drehmomentwert, ab dem der Verschraubungsvorgang beginnt. Muss ≥ Mindestdrehmoment des MTRwrench 85 sein.
Mindestdrehmoment | Unterer Drehmomentgrenzwert.
Maximales Drehmoment | Oberer Drehmomentgrenzwert.

Mit einem Stern markierte Parameter sind Pflichtfelder.

Gegenüberstellung Drehmoment / Winkel

A | Schraubenwechsel | E | Mindestdrehmoment
B | Maximales Drehmoment | F | Startdrehmoment
C | Enddrehmoment | G | Verschraubungsprogrammstart
D | Klick-Drehmoment |  |

Ein Ergebnis gilt als IO, wenn das Klick-Drehmoment innerhalb der für das ausgewählte Verschraubungsprogramm definierten oberen und unteren Grenzwerte liegt.

Weitere Informationen zur Konfigurierung des Verschraubungsprogramms finden Sie im Power Focus 6000 Benutzerhandbuch oder im Power Focus 8 Benutzerhandbuch gemäß verwendeter Steuerung.

Relevante Informationen

- LED-Anzeigen für Verschraubungsvorgänge