# Stratégia kontroly momentu

Stratégia kontroly momentu pomáha operátorovi dosiahnuť požadovaný cieľový moment bez snímania uhla.

Hlavné parametre, ktoré definujú túto stratégiu, sú nasledovné:

Parameter | Popis
--- | ---
Moment kliknutia* | Cieľová hodnota momentu.
Spustenie programu uťahovania | Hodnota momentu, pri ktorej sa uťahovanie spustí. Musí byť ≥ MTRwrench 85 hodnota Min. momentu.
Minimálny moment | Dolná hraničná hodnota momentu.
Maximálny moment | Horná hraničná hodnota momentu.

Parametre s hviezdičkou sú povinné.

Moment vs. uhol

A | Výmena skrutky | E | Minimálny moment
B | Maximálny moment | F | Spúšťač momentu
C | Záverečný moment | G | Začiatok programu uťahovania
D | Moment kliknutia |  |

Výsledok je v poriadku, ak je hodnota momentu kliknutia v rámci hornej a dolnej hraničnej hodnoty momentu definovanej pre zvolený program uťahovania.

Ďalšie informácie o konfigurácii uťahovacích programov nájdete v časti Príručka používateľa Power Focus 6000 alebo Príručka používateľa Power Focus 8 podľa používaného ovládača.

Relevantné informácie

- LED indikátory uťahovacích operácií