# Strategie řízení momentu / sledování úhlu

Strategie řízení momentu / sledování úhlu pomáhá obsluze dosáhnout požadovaného cílového momentu se současným sledováním úhlu.

Hlavní parametry, které tuto strategii definují, jsou následující:

Parametr | Popis
--- | ---
Spuštění programu utahování | Hodnota momentu, od které je utahování zahájeno. Musí být ≥ hodnota Min. moment klíče MTRwrench 85.
Minimální moment | Spodní mezní hodnota momentu.
Maximální moment | Horní mezní hodnota momentu.
Moment kliknutí | Hodnota cílového momentu.
Spouštěcí moment | Hodnota momentu, od které se zahájí měření úhlu.
Minimální úhel* | Spodní mezní hodnota úhlu.
Maximální úhel* | Horní mezní hodnota úhlu.

Parametry označené s hvězdičkou jsou povinné.

Moment vs. úhel

A | Výměna šroubu | G | Spuštění programu utahování
B | Maximální moment | H | Spuštění měření úhlu (u spouštěcího momentu)
C | Závěrečný moment | I | Minimální úhel
D | Moment kliknutí | J | Úhel při bodu zacvaknutí
E | Minimální moment | K | Maximální úhel
F | Spouštěcí moment |  |

Výsledek je OK:

- Pokud je moment kliknutí v rámci horní a dolní mezní hodnoty momentu definovaného pro vybraný program utahování.

a

- Pokud je úhel v bodu zacvaknutí v rámci horní a dolní mezní hodnoty úhlu definovaného pro vybraný program utahování.

Pro více informací o tom, jak provést konfiguraci programu utahování, viz Uživatelská příručka pro controller Power Focus 6000 nebo Uživatelská příručka pro controller Power Focus 8 podle toho, který controller se používá.