# Prehľad LED indikátorov

MTRwrench 85 HMI je vybavený štyrmi LED indikátormi, ktoré zobrazujú rôzne stavy kľúča, a spolu so súpravou troch LED indikátorov, ktoré informujú o priebehu a výsledkoch operácií.

Na informovanie o výsledkoch uťahovacích operácií v situáciách, keď operátor nemôže plne vidieť na HMI, je k dispozícii dodatočná LED dióda s prednou projekciou.

Pozícia | Názov | Hlavné indikácie
--- | --- | ---
A | LED indikátory progresu | Priebeh a výsledky uťahovacích operácií. Priebeh a výsledok nastavenia nuly Preťažený snímač. Inovácia firmvéru Úroveň nabitia batérie počas nabíjania v kolíske
B | LED indikátor vykonanej úlohy | Program uťahovania bol úspešne odoslaný do kľúča.
C | LED indikátor prednej projekcie | Výsledok uťahovacej operácie.
D | LED indikátor úrovne nabitia batérie | Nízka úroveň nabitia batérie. Prázdna batéria.
E | LED indikátor rádio komunikácie | Stav bezdrôtovej komunikácie
F | LED indikátor chyby/výstrahy | Preťažený snímač. Chyba nastavenia nuly. Vyžaduje sa kalibrácia (dátum uplynutia platnosti, maximálne vykonané utiahnutie)

V tejto sekcii

- LED indikátor úrovne nabitia batérie
- LED indikátor rádio komunikácie
- LED indikátor vykonanej úlohy
- LED indikátory nastavenia nuly
- LED indikátory nabitia
- LED indikátory uťahovacích operácií
- LED indikátory chýb a výstrah