# Réglage du couple de serrage

1. Insérer une clé de réglage MTRwrench dans l'extrémité de la poignée de la MTRwrench 85.

   Référence de la clé de réglage MTRwrench : 8439004834.

2. Tourner la clé de réglage MTRwrench dans le sens horaire pour augmenter le couple de serrage, ou dans le sens antihoraire pour diminuer le couple de serrage.

La plage de couple est indiquée sur l'étiquette de la clé.