# Manipulando a chave

Manuseio correto:

- Aperte em movimentos uniformes.

- Segure a MTRwrench 85 pelo meio da empunhadura ao realizar um aperto.

- Aplique força somente no sentido do aperto.

- A força aplicada à chave deve ser feita com uma mão, uniforme, paralela e continuar até que a ferramenta estale.

- Mantenha uma velocidade de aperto que permita que você pare de apertar imediatamente assim que a MTRwrench 85 der um estalo.

Manuseio incorreto:

- Não aplique nenhuma força à chave após a liberação automática (estalo).

- Não aplique força à chave em nenhuma direção diferente da direção de aperto.

- Não encoste no corpo do MTRwrench 85 durante as operações de aperto. Posicionar o polegar no tubo altera o valor de estalo!

- Não segure o compartimento da bateria da MTRwrench 85 durante as operações de aperto.