# 配置拧紧程序

MTRwrench 85 拧紧程序可通过 Power Focus 6000 或 Power Focus 8 进行配置和管理。

要与 Power Focus 通信并接收拧紧程序，必须先将 MTRwrench 85 与连接到 Power Focus 的 MWR-KIT 相连。

如果在操作过程中 MTRwrench 85 超出了无线电范围，扳手将继续按照 Power Focus 指定的最后一个拧紧程序工作，并可存储多达 10000 个结果。一旦 MTRwrench 85 回到无线电范围内，Power Focus 就会检索收集到的结果，并通报在超出范围期间对指定拧紧程序所做的任何潜在更改。

有关如何启用和管理设备之间通信的更多信息，请参阅 MWR-KIT 产品说明。

有关如何配置拧紧程序的更多信息，请根据所使用的控制器参阅 Power Focus 6000 用户指南或 Power Focus 8 用户指南。