# LED indikátor rádio komunikácie

MTRwrench 85 je vybavený LED indikátorom, ktorý operátora informuje o stave bezdrôtovej komunikácie kľúča.

LED indikátor rádio komunikácie sa prejavuje nasledovne:

Správanie LED kontrolky | Stav indikátora LED | Význam
--- | --- | ---
VYP |  | Bezdrôtovej komunikácie vypnutá.
Dýchanie |  | Online: bezdrôtová komunikácia zapnutá, kľúč prepojený v pokrytí
Blikanie |  | Offline: bezdrôtová komunikácia zapnutá, kľúč prepojený mimo pokrytia
| VYP | ZAP |
Pomalé blikanie |  | Kľúč sa nepoužíva: bezdrôtová komunikácia je zapnutá, kľúč nie je pripojený
| Dlhé VYP | Krátke ZAP |