# Voyants LED d'erreur/avertissement

Le voyant LED d'erreur/avertissement de la MTRwrench 85, ainsi que les LED de progression indiquent à l'opérateur les erreurs ou les dégâts détectés.

Voyants LED | Diagnostic | Actions correctives
--- | --- | ---
La LED d'avertissement clignote en rouge |  | Surcharge mineure du capteur (120 à 150 % du couple nominal) | Placer la clé dans la base pour effectuer un réglage du zéro.
Les LED de progression clignotent toutes en rouge + La LED d'avertissement est en rouge fixe | + | Verrouillage de la clé en raison d'une surcharge importante du capteur (>150 % du couple nominal) | Arrêter les opérations de serrage et contactez le service client d'Atlas Copco.
Les LED de progression clignotent en blanc + La LED d'avertissement clignote en rouge | + | Échec du réglage du zéro en raison du déplacement de la clé ou de l'application d'une charge sur le capteur. | Retirer la clé et la placer à nouveau dans la base pour commencer un nouveau réglage du zéro.
Les LED de progression sont en rouge fixe + La LED d'avertissement clignote en rouge | + | Échec du réglage du zéro en raison du déplacement de la clé ou de l'application d'une charge sur le capteur une deuxième fois lors du réglage du zéro. | Retirer la clé et la placer à nouveau dans la base pour commencer un nouveau réglage du zéro.
Les LED de progression sont éteintes +La LED d'avertissement clignote en rouge | + | Un étalonnage ou un entretien mécanique est nécessaire. | Envoyer la clé à l'entretien

Informations pertinentes

- Effectuer un réglage du zéro