# Estratégia de Controle de Torque / Monitor de Ângulo

A estratégia de controle de torque / monitor de ângulo ajuda o operador a atingir o torque alvo desejado, sem nenhuma leitura de ângulo.

Os principais parâmetros que definem essa estratégia são:

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Início do programa de aperto | Valor de torque de onde a operação de aperto começa. Deve ser ≥ que o valor do toque mín. da MTRwrench 85.
Torque mínimo | Menor valor limite de torque.
Torque máximo | Maior valor limite de torque.
Torque de estalo* | Valor almejado de torque.
Torque de acionamento | Valor de torque de onde a começa a medida de ângulo.
Ângulo mínimo* | Menor valor limite de ângulo.
Ângulo máximo* | Maior valor limite de ângulo.

Parâmetros com asterisco são obrigatórios.

Torque versus Ângulo

A | Mudar parafuso | G | Início do programa de aperto
B | Torque máximo | H | Início da medição do ângulo (no torque do gatilho)
C | Torque final | I | Ângulo mínimo
D | Torque no estalo | J | Ângulo no ponto de estalo
E | Torque mínimo | K | Ângulo Máximo
F | Torque de Acionamento |  |

Um resultado é OK se:

- o torque de estalo estiver dentro dos valores limite de torque superior e inferior definidos para o programa de aperto selecionado.

e

- o ângulo no ponto de estalo estiver dentro dos valores limite de ângulo superior e inferior definidos para o programa de aperto selecionado.

Para mais informações sobre como configurar os programas de aperto, consulte o Guia do Usuário do Power Focus 6000 oo o Guia do Usuário do Power Focus 8, de acordo com o controlador em uso.