# Конфигурирование программ затяжки

Программы затяжки MTRwrench 85 настраиваются и управляются с помощью Power Focus 6000 или Power Focus 8.

Для связи с Power Focus и получения программ затяжки MTRwrench 85 необходимо сначала подключить к MWR-KIT, который, в свою очередь, подключен к Power Focus.

Если во время операций MTRwrench 85 выходит за пределы радиодиапазона, ключ продолжит работу с последней, назначенной Power Focus программой затяжки и может сохранить до 10 000 результатов. После того, как MTRwrench 85 возвращается в радиодиапазон, Power Focus извлекает собранные результаты и сообщает о любых возможных изменениях, внесенных в назначенную программу затяжки в течение периода вне диапазона.

Для получения более подробной информации о том, как включить и управлять подключением между устройствами см. Инструкции по продукту MWR-KIT.

Для получения дополнительной информации об конфигурировании программ затяжки см. Руководство пользователя Power Focus 6000 или Руководство пользователя Power Focus 8, в зависимости от используемого контроллера.