# Nakonfigurování programů utahování

Programy utahování klíče MTRwrench 85 se konfigurují a spravují prostřednictvím controlleru Focus 6000 nebo Power Focus 8.

Pokud chcete komunikovat s Power Focus a přijímat programy utahování, musí být klíč MTRwrench 85 nejdříve propojen s MWR-KIT připojeným k Power Focus.

Pokud se během provozu MTRwrench 85 dostane mimo dosah rádia, bude klíč pokračovat v práci pomocí posledního utahovacího programu, který mu byl prostřednictvím Power Focus přiřazen a může uložit až 10 000 výsledků. Jakmile bude MTRwrench 85 zpět v dosahu rádia, Power Focus načte shromážděné výsledky a předá jakékoli potenciální změny, které byly u přiřazeného utahovacího programu během doby, kdy byl mimo dosah, provedeny.

Pro informace o tom, jak povolit a spravovat komunikaci mezi zařízeními, viz Informace o produktu MWR-KIT.

Pro více informací o tom, jak provést konfiguraci programu utahování, viz Uživatelská příručka pro controller Power Focus 6000 nebo Uživatelská příručka pro controller Power Focus 8 podle toho, který controller se používá.