# Dati del prodotto

Campo di misura della coppia operativa | 17 [N·m] - 85 [N·m]/12.5 [lb·ft] - 62.7 [lb·ft]
Unità | 9 x12 mm
Lunghezza complessiva | 212 mm
Peso | 496 g
Intervallo di coppia operativa | dal 20% al 100% della capacità
Ripetibilità meccanica dello scatto | ±3%
Precisione di misurazione della coppia | ±3%
Capacità di sovraccarico | 150 % della capacità nominale
Velocità angolare massima | 250°/s
Precisione della misurazione dell'angolo | ± 3,6°/360° (a 6° al secondo)
Stabilità della temperatura della misurazione della coppia | da +10 °C a +40 °C (da 10 °F a 104 °F)
Capacità memoria risultati di serraggio | 10000 (massimo)
Alimentazione | Batteria ricaricabile NiMH AA 1900mAh 1,2V
Distanza radio | Fino a 20 m Questa distanza può essere influenzata da vari fattori: Caratteristiche dell'antenna: il posizionamento delle antenne dell'MTR-KIT può influire sulla portata. Le condizioni ambientali: tempo, terreno, ostacoli, parti metalliche, possono influire sulla potenza del segnale e sulla portata. Interferenze: altri dispositivi e segnali elettronici possono causare interferenze, riducendo la portata effettiva.