# Produktdaten

Messbereich für das Betriebsdrehmoment | 17 [N·m] - 85 [N·m] / 12.5 [lb·ft] - 62.7 [lb·ft]
Antrieb | 9 x12 mm
Gesamtlänge | 212 mm
Gewicht | 496 g
Betriebsdrehmomentbereich | von 20% bis 100 % der Leistung
Mechanische Klickwiederholbarkeit | ± 3%
Drehmomentmessungsgenauigkeit | ± 3%
Überlastbarkeit | 150 % der Nennkapazität
Maximale Winkelgeschwindigkeit | 250 °/s
Winkelmessungsgenauigkeit | ± 3,6 ° / 360 ° (bei 6 ° pro Sekunde)
Temperaturstabilität der Drehmomentmessung | +10 °C bis +40 °C (10 °F bis 104 °F)
Kapazität des Verschraubungsergebnisspeichers | 10000 (Maximum)
Stromversorgung | Wiederaufladbarer NiMH AA-Akku 1900 mAh 1,2 V
Funkabstand | Bis zu 20 m Dieser Abstand kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden: Antenneneigenschaften: Die Platzierung der MTR-KIT-Antennen kann die Reichweite beeinflussen. Umgebungsbedingungen: Wetter, Gelände, Hindernisse, Metallteile können Signalstärke und Reichweite beeinträchtigen. Störung: Andere Elektrogeräte und Signale können Störungen verursachen und reduzieren die effektive Reichweite