# Lysdiod för driftredo

MTRwrench 85 är utrustad med en lysdiod som meddelar operatören när ett åtdragningsprogram som tilldelats av Power Focus 6000/Power Focus 8 har skickats till MTRwrench 85.

Lysdioden för driftredo beter sig på följande sätt:

Nyckelns skick | Lysdiodens beteende | Betydelse
--- | --- | ---
Inaktiv nyckel | Av |  | Åtdragningsprogram saknas.
Inaktiv nyckel | Fast blått sken |  | Åtdragningsprogram mottaget. Nyckel redo att användas.
Nyckel aktiv | Av |  | Åtdragning pågår.

Relevant information

- Konfigurera åtdragningsprogram
- Utföra åtdragningsåtgärder